Input sodiem

Sodiem>=75

yes

Display Loại A

no

Sodiem>=60  
và sodiem<75

yes

Display Loại B

no

Sodiem>=45  
và sodiem<60

yes

Display Loại C

no

Sodiem>=35  
và sodiem<45

Display Loại D

yes

Sodiem<35

no

yes

Display Loại E